VÁŠ DOPIS ZN.:		Maxmilián Blucha
Křivá 266
742 58  Příbor

Bc. Magdalena Opálková
Pod Morávií 1313
742 21  Kopřivnice	
ZE DNE:	03.10.2011				
					
Č.J.:	345/2011/SÚ&9596/2011/Hab				
VYŘIZUJE:	Lenka Habdasová				
TELEFON:	556 455 462 				
E-MAIL:	lenka.habdasova@pribor-mesto.cz				
					
DATUM:	10.11.2011				

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

Dne 3. 10. 2011 podali Maxmilián Blucha. nar. 17. 3. 1970, místo trvalého pobytu Příbor, Křivá 266, PSČ 742 58 a Bc. Magdalena Opálková, nar. 10. 3. 1968, místo trvalého pobytu Kopřivnice, Pod Morávií 1313, PSČ 742 21, (dále oba jen „stavebník“), žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„Plynovod NTL DN 90 PE s plynovodní přípojkou DN 40 PE“ na pozemcích parc. č. 1540 a 1544, k. ú. a obec Příbor a současně podali žádost o vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu.

Stavební úřad MÚ Příbor příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.                 o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební  zákon“),  ve spojeném územním a stavebním řízení:

I.
Posoudil záměr stavebníka podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení                       a provedeného veřejného ústního jednání   v y d á v á   podle § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy                 a územního opatření,
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y
„Plynovod NTL DN 90 PE s plynovodní přípojkou DN 40 PE“
na pozemcích parc. č. 1540 a 1544, k. ú. a obec Příbor.

Předmětem stavby jsou stavební objekty:
1.	Prodloužení stávajícího NTL plynovodu. Plynovod bude veden v místní komunikaci parc. č. 1544 od místa napojení – souběh ul. Křivé a ul. Tržní, po ukončení v úrovni jižního rohu rodinného domu č. p. 266. Nová část plynovodu bude provedena z potrubí DN 90 PE. Délka plynovodu cca 12 m.
2.	Plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 299. Přípojka bude vedena z nové části plynovodu do HUP umístěné na hranici pozemku parc. č. 1540 na úrovni jižního rohu domu č. p. 266. Přípojka bude provedena z potrubí DN 40 PE.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované FSM NIKA s. r. o., ověřené Otakarem Malachtou ČKAIT – 1101754.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:
l. Předmětná stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 1540 a 1544 v k. ú. Příbor tak, jak je zakresleno ve výkresu Situace, který je nedílnou součástí projektové dokumentace, ověřené ve správním řízení.
2. Realizace záměru může být zahájena po nabytí právní moci stavebního povolení – viz výroková část II. tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí o podaných námitkách

K územnímu řízení nebyly ze strany účastníků řízení uplatněny námitky – o námitkách nebylo rozhodováno.

Účastníci územního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.: 
Maxmilián Blucha, nar. 17. 3. 1970 a Bc. Magdalena Opálková, nar. 10. 3. 1968.

II.
Přezkoumal podanou žádost o stavební povolení podle § 111 odst. 1 stavebního zákona a na základě tohoto přezkoumání   v y d á v á   podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

s t a v e b n í   p o v o l e n í
„Plynovod NTL DN 90 PE s plynovodní přípojkou DN 40 PE“
na pozemcích parc. č. 1540 a 1544, k. ú. a obec Příbor.

Předmětem stavby jsou stavební objekty prodloužení stávajícího NTL plynovodu a přípojka pro rodinný dům č. p. 266, popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.  Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která bude po nabytí právní moci předána stavebníkovi. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2.  Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
3. Před zahájením stavebních prací stavebník zajistí vytyčení sítí technické infrastruktury, aby stavební činností nedošlo k jejich poškození a nebyla narušena jejich ochranná pásma.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (tj. zákon o zajištění dalších podmínek  bezpečnosti           a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích   na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zajistit ochranu zdraví a života osob      na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb.
6. Pojezdy těžké techniky přes místa uložení vedení inženýrských sítí budou omezeny na nejnižší možnou míru.
7. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby.
8. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek stavby.
10. S odpadem vzniklým při stavebních pracích bude naloženo nezávadným způsobem, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků a správců inženýrských sítí a dotčených orgánů a to:
RWE Distribuční služby s. r. o. – stanovisko zn. 5000527421 ze dne 21. 9. 2011:
•	Plynárenské zařízení musí být vybudováno v souladu s TPG 701 02, TPG 700 21, TPG 700 24, TPG 921 01, ČSN EN 12007 a ČSN 73 6005.
•	Práce musí být provedena tak aby nebyla omezena dodávka plynu jiným odběratelům mimo nezbytně nutnou dobu. Případné omezení dodávky ZP odběratelům musí být v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění, § 58, odst. 5.
•	Montážní práce budou prováděny oprávněnou organizací, která je vlastníkem certifikace dle TPG 923 01.
•	Zhotovitel plynárenského zařízení je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese https://www.rwe-gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/. Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
•	Vzhledem k tomu, že se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím ve smyslu TPG 905 01, je povinna montážní organizace zpracovat adresný pracovní postup na tyto práce a předložit ke schválení na provozní oblast min. 5 dní předem. Svářečské práce na ocel. potrubí budou prováděny na základě specifikace postupu svařování (WPS), spoje na PE potrubí budou prováděny na základě technologického postupu pro zhotovování spojů na PE plynovodech. Postupy budou schváleny technologem svařování provozovatele.
•	S potrubím plynovodu i plynovodní přípojky bude uložen signalizační vodič v souladu s TPG 702 01. Vodič bude vyveden do skříně pro HUP. Druhý konec signalizačního vodiče bude napojen na signalizační vodič stávajícího plynovodu a zaizolován.
•	Na podsyp, obsyp je možno použít jen těžený písek v souladu s TPG 702 01.
•	Pověřený pracovník RWE Distribuční služby s. r. o. po vyzvání montážní organizací provede kontrolu uložení plynovodu a přípojky, podsypu, obsypu a bude přizván k účasti na tlakové zkoušce. O provedené kontrole bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Tento zápis je podmínkou pro provedení záhozu plynovodu a plynovodní přípojky. Zahrnutí plynovodu a plynovodní přípojky bez tohoto souhlasu bude vytvářet důvod k odmítnutí převzetí díla a jeho uvedení do provozu.
•	Dokumentace skutečného provedení k realizované stavbě plynárenského zařízení bude předána na RWE Distribuční služby s. r. o. – regionální operativní správu sítí (ROSS). Není-li uvedeno v PD jinak, bude před záhozem potrubí provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení bude vyhotovena dle směrnice „Dokumentace distribuční soustavy“. Aktuální verze směrnice je dostupná na webových stránkách: www.rwe.cz (dokumentace sítí). 
•	Zhotovitel zajistí geodetické zaměření propojů plynárenských zařízení. Toto zaměření předá při přejímacím řízení stavby. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby plynárenského zařízení zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována před odevzdáním a převzetím plynárenského zařízení.
•	Výkres skutečného provedení se zakótováním na 2 pevné body bude proveden do aktualizovaných map v měřítku 1:500, ve kterých budou uvedena všechna čísla popisná. Ke všem použitým materiálům bude doloženo provozovateli osvědčení o jakosti (atest) 3.1 dle ČSN EN ISO 10204.
•	Před uvedením plynárenského zařízení do provozu (po kolaudaci) musí být smluvně s provozovatelem distribuční soustavy (PDS) dořešen způsob provozování plynárenského zařízení (kupní nebo nájemní smlouva). Smluvní vztahy na věcná břemena ke všem dotčeným parcelám žadatel uzavírá s PDS.
•	Kontroly pracovníků RWE Distribuční služby s. r. o. nenahrazují technickou kontrolu investora. RWE Distribuční služby s. r. o. si vyhrazuje pozastavit stavbu, nebudou-li dodrženy podmínky tohoto stanoviska, nebo platné předpisy. Neplnění uvedených podmínek může být důvodem k nevpuštění zemního plynu do vybudovaného díla.
•	Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, tzn. i bezvýkopové technologie.
•	Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné ppžádat o nové stanovisko k této změně.
•	Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost               o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
•	Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
•	Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
•	Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, bateriových a motorových nářadí.
•	Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
•	V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
•	Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
•	Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby – nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
•	Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
•	Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. – stanovisko zn. 9773/V011895/2011/PO               ze dne 12. 9. 2011:
•	Před zahájením prací zabezpečit vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a. s. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavbu provádět. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Nový Jičín tel. č. 556779225, 556779221, příp. 556779250).
•	Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením SmVaK Ostrava a. s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu – u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m.
•	V místech souběhu s vodovodem DN 80 L výjimečně souhlasíme s umístěním plynovodu v délce 6,00 m do ochranného pásma vodovodu, dle předložené projektové dokumentace.
•	Na základě vytyčení požadujeme v místech křížení zařízení SmVaK Ostrava a. s. respektovat ČSN 73 6005. Vedení požadujeme uložit do PE chráničky (ochranné trubky) s přesahem 1,5 m od okrajů potrubí SmVaK Ostrava a. s. oboustranně.
•	V případě provádění protlaku bude přesná hloubka uložení stávajícího vodovodu, resp. kanalizace ověřena ručně kopanou sondou.
•	Na základě vytyčení požadujeme hlavní uzávěr plynu umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a. s. (viz výše).
•	Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a. s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením. Zaměření křížení s naším zařízením požadujeme dodat v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systéímu Bpv našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.
•	Po dobu výstavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupátka, hydranty a ventily vodovodních přípojek).
•	Před záhozem rýhy bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa kolize. tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a. s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
•	Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a. s. bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a. s. s nepřetržitou službou (tel. 840111125).
Telefonica O2 Czech Republic a. s. – vyjádření č. j. 149077/11 ze dne 29. 9. 2011:
- Obecná ustanovení:
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
•	Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
•	Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.
- Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK
•	Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
•	Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK             a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
•	Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
•	Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
•	V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
•	Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.
- Práce v objektech a odstraňování objektů
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
•	Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- Součinnost stavebníka při přípravě stavby
•	Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
•	Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou. 
•	Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras  společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
•	Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
•	Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.	
- Přeložení SEK
•	V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.
- Křížení a souběh se SEK
•	Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).
•	Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
•	v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
•	do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
•	neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
•	předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
•	nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
•	projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
•	projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.
V případě zásahu do obecní zeleně budou dále dodrženy podmínky:
•	Odstranit nežádoucí odpad ze stavby a kamení z trávníků.
•	Komunikace a chodníky uvést do původního stavu.
•	Při zásypu výkopů pěchovat zeminu po 20cm vrstvách až do úrovně původního terénu a přebytečnou zeminu, případně kameny odstranit.
•	Plochu podél cesty poškozenou výkopem zasít travním semenem (po setbě zasekat semeno hráběmi do země, uválet a zalít).
•	Takto upravenou plochu předat Technickým službám města Příbora s vyhotovením písemného dokladu o předání a převzetí stavby.
•	Během dvou let od provedení zásypu výkopu provádět opětovné dosypávání sedlé zeminy včetně podsevu travním semenem.
•	Po sednutí výkopu v komunikaci tuto opravit s tím, že povrch opraveného výkopu bude totožný s povrchem komunikace.
•	Před zahájením prací uvědomte TS Příbor a upřesněte datum jejich zahájení.
•	Po ukončení prací stavbu osobně převezme pracovník TS Příbor vč. zápisu o předání stavby.
12.  Při provádění stavby budou respektována vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu.
13. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí povolení užívání veřejného prostranství – MÚ Příbor, odbor ÚP, rozvoje a MPR a povolení zvláštního užívání místní komunikace – překopové povolení, u příslušného silničního správního úřadu – stavební úřad MÚ Příbor.
14. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby, resp. do vydání kolaudačního souhlasu, v případě, že o jeho vydání stavebník požádá. Označení stavby je možno provést i jiným vhodným způsobem (např. tabulí) s uvedením údajů ze štítku.
15. Dle ustanovení § 122 stavebního zákona, lze dokončenou stavbu užívat na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy. Kolaudační souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

Rozhodnutí o podaných námitkách

Ke stavebnímu řízení nebyly ze strany účastníků řízení uplatněny námitky – o námitkách nebylo rozhodováno.
Účastníci stavebního řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu: Maxmilián Blucha, nar. 17. 3. 1970 a Bc. Magdalena Opálková, nar. 10. 3. 1968. 

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného na základě provedení spojeného územního a stavebního řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí, vztahující se k umístění stavby.

Odůvodnění výrokové části územního rozhodnutí o umístění stavby (ad I.)

Dne 3. 10. 2011 podal stavebník žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění uvedené stavby.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona.     Do tohoto okruhu byli zahrnuti dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: Maxmilián Blucha,            Bc. Magdalena Opálková a Město Příbor; dle § 85 odst. 2 stavebního zákona: Telefónica O2 CR a. s., SmVaK Ostrava a. s., RWE GasNet s. r. o., SMP Net s. r. o., RWE Distribuční služby s. r. o., Karel Gilar, Božena Gilarová, Stanislav Friess, Eva Friessová, Mária Polláková, Zdeněk Strnad, Božena Strnadová.
Stavební úřad posoudil umístění stavby podle ustanovení § 90 stavebního zákona a zjistil, že je v souladu:
•	s vydanou územně plánovací dokumentací – stavba je situována v území zastavěném zóně  bydlení,
•	s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
•	s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
•	s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
•	s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (popřípadě s výsledkem řešení rozporů), neboť požadavky dotčených orgánů, vztahující se k další přípravě a realizaci záměru a zejména pro projektovou přípravu stavby, byly zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků.

Stavební úřad v územním řízení posoudil předložená vyjádření a stanoviska připojená k návrhu. Stavba byla projednána s dotčenými orgány, účastníky řízení, vlastníky a správci inženýrských sítí tak, jak je výše uvedeno. 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – územním plánem sídelního útvaru Příbor – jedná se o rozšíření distribuční sítě související s hlavní funkcí zóny bydlení.  Stavba se nachází v urbanizovaném území, zóně bydlení, navržená stavba plní funkci zóny. 
Navržená stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby podle ustanovení vyhlášky                č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Z těchto důvodů stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)

Dne 3. 10. 2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Do tohoto okruhu byli zahrnuti: Maxmilián Blucha, Bc. Magdalena Opálková, Město Příbor, Telefónica O2 CR a. s., SmVaK Ostrava a. s., RWE GasNet s. r. o., SMP Net s. r. o., RWE Distribuční služby s. r. o., Karel Gilar, Božena Gilarová, Stanislav Friess, Eva Friessová, Mária Polláková, Zdeněk Strnad, Božena Strnadová.
Dokumentace stavby byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje technické požadavky na stavby ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb. V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby při splnění stanovených podmínek nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy, a nepřiměřeně omezena či ohrožena  práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

Společné odůvodnění výroků a odůvodnění rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

Společně se žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádostí o vydání stavebního povolení podal stavebník dne 3. 10. 2011 žádost o spojení těchto řízení. Dnem podání žádostí bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení. Usnesením ze dne 6. 10. 2011                č. j. 345/2011/SÚ&9593/2011/Hab poznamenaným do spisu, stavební úřad dle § 140 správního řádu a § 78 odst. 1 stavebního zákona územní a stavební řízení spojil. 
Stavebníkem bylo stavebnímu úřadu dále doloženo: 
-	projektová dokumentace stavby, 
-	stanovisko RWE Distribuční služby s. r. o. zn. 5000527421 ze dne 21. 9. 2011,
-	stanovisko SmVaK Ostrava a. s. zn. 9773/V011895/2011/Po ze dne 12. 9. 2011,
-	vyjádření Telefonica O2 CR a. s. č. j. 149077/11 ze dne 29. 9. 2011,
-	smlouva budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby Město Příbor – SMP Net s. r. o.
-	smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 330030154323,
-	smlouva o budoucí smlouvě kupní č. 1311000680/149604.  
Opatřením ze dne 6. 10. 2011 č. j. 345/2011/SÚ&9772/2011/Hab oznámil stavební úřad zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti        a nařídil veřejné ústní jednání na den 8. listopadu 2011 o jehož výsledku byl sepsán protokol. Účastníkům řízení uvedeným v „Odůvodnění výrokové části stavebního povolení (ad II.)“ bylo oznámení zasláno doporučeně do vlastních rukou na doručenku, veřejnosti veřejnou vyhláškou, dotčeným orgánům do vlastních rukou na doručenku. Možnosti zúčastnit se ústního jednání nebylo ze strany účastníků řízení, dotčených orgánů a veřejnosti využito – viz protokol.
Ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu upozornil stavební úřad v oznámení o zahájení řízení účastníky řízení na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po ukončení veřejného ústního jednání dne 9. listopadu 2011 v kanceláři stavebního úřadu MÚ Příbor. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.
S ohledem na uvedené skutečnosti stavební úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výrokových částech tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastnící řízení ve smyslu ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání ve lhůtě do l5-ti dnů ode dne jeho doručení k odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, a to podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu v Příboře.
Podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřípustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor               s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je zdejší stavební úřad na jeho náklady.
 
Ostatní poučení
Územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost  zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.  
Stavební povolení platí 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti  stavebního   povolení  může    stavební úřad prodloužit    na   odůvodněnou   žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Ing.  Pavel   H a n z e l k a   
vedoucí stavebního úřadu

Ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“ budou stavebníkovi zaslány po nabytí právní moci obou výrokových částí tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník:
Účastníci územního řízení 
(dle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona - doporučeně na doručenku):
-	Bc. Opálková Magdalena, Pod Morávií 1313, 742 21 Kopřivnice 
-	Blucha Maxmilián, Křivá 266, 742 58 Příbor 
-	Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
(dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou)
-	Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 (149077/11)
-	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava (9773/V011895/2011/PO)
-	RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem (smlouva č. j. 282/2011/ BVB/MŠBMH)                   
-	SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava (smlouva č. 1311000680/149604)
-	RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (smlouva 330030154323) 
-	Gilar Karel, Křivá 265, 742 58 Příbor 
-	Gilarová Božena, Křivá 265, 742 58 Příbor 
-	Friess Stanislav, Křivá 281, 742 58 Příbor 
-	Friessová Eva, Křivá 281, 742 58 Příbor 
-	Polláková Mária, Tržní 280, 742 58 Příbor 
-	Strnad Zdeněk, Křivá 274, 742 58 Příbor 
-	Strnadová Božena, Křivá 274, 742 58 Příbor 
Účastnící stavebního řízení
(doporučeně na doručenku):
-	Bc. Opálková Magdalena, Pod Morávií 1313, 742 21 Kopřivnice 
-	Blucha Maxmilián, Křivá 266, 742 58 Příbor 
-	Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
-	Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 
-	Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava
-	RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 
-	SMP Net, s. r. o., Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava 
-	RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
-	Gilar Karel, Křivá 265, 742 58 Příbor 
-	Gilarová Božena, Křivá 265, 742 58 Příbor 
-	Friess Stanislav, Křivá 281, 742 58 Příbor 
-	Friessová Eva, Křivá 281, 742 58 Příbor 
-	Polláková Mária, Tržní 280, 742 58 Příbor 
-	Strnad Zdeněk, Křivá 274, 742 58 Příbor 
-	Strnadová Božena, Křivá 274, 742 58 Příbor 
Na vědomí
(doporučeně na doručenku):
-	MÚ Příbor, odb. ÚP, rovoje a MPR 
-	Technické služby města Příbora
Doručí se 
k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:
-	Městský úřad Příbor, správce úřední desky